                             Talks - Chapitre 1
Chapitre pr‚c‚dent

1 Introduction

1.1 Qu'est-ce que la SŠrie 60?

Les tŠlŠphones mobiles d'aujourd'hui permettent d'accomplir bien plus
d'opŠrations que l'envoi et la rŠception d'appels et de SMS. Ils disposent
pratiquement tous d'un agenda, d'un calendrier, d'une liste ® A faire ¯,
d'un client mail, d'un navigateur Web, et de bien d'autres fonctions telles
qu'un appareil-photo, un rŠcepteur radio ou un lecteur MP3.

nokia a dŠveloppŠ la sŠrie 60 pour proposer un environnement de travail
complet aux utilisateurs exigeants, et la met   disposition sous licence
aux autres concepteurs de tŠlŠphones mobiles, leur Švitant ainsi de ®
rŠinventer la roue ¯, et leur permettant de se concentrer sur le
dŠveloppement du design et d'autres applications, spŠcifiques   leurs
mod‚les.

Le nom d'un mod‚le de tŠlŠphone ne permet pas de savoir s'il et basŠ sur la
plate-forme ® sŠrie 60 ¯ ; par exemple, les Nokia 6XXX ne le sont pas
nŠcessairement.

Une liste des tŠlŠphones existants et   venir, ŠquipŠs du syst‚me Symbian,
est disponible sur http://www.symbian.com/phones.

La plupart des tŠlŠphones nommŠs ® sŠrie 60 ¯ sont compatibles avec la
suite Nuance Communications SŠrie 60. Les autres versions de la suite
Accessibility fonctionnent avec les Nokia Communicator.

Pour dŠterminer quelle version est compatible avec votre appareil, et
savoir o£ l'acquŠrir, consultez la page Nuance   l'adresse
http://www.nuance.com/talks.

1.2  Q u'est-ce que la suite Nuance Accessibility pour sŠrie 60 ?

La suite Nuance Accessibility pour tŠlŠphones compatibles sŠrie 60 se
compose de deux modules : TALKS (un lecteur d'Šcran), et ZOOMS (un
agrandisseur d'Šcran).

TALKS et ZOOMS permettent aux aveugles et aux malvoyants d'utiliser la
plupart des fonctions de leur tŠlŠphone.

Grƒce   la suite Nuance Accessibility associŠe   un tŠlŠphone sŠrie 60,
vous pouvez :

ù Lire les coordonnŠes de la personne qui vous appelle

ù composer un numŠro depuis la liste des Contacts

ù ajouter des contacts ou les modifier dans le rŠpertoire

ù Lire et crŠer des SMS

ù AccŠder au service des messages multimŠdia (MMS) et en composer

ù Lire et Šcrire des e-mails

ù Utiliser les navigateurs Nokia pour accŠder   Internet

ù Modifier les param‚tres du tŠlŠphone et le profil utilisateur

ù Utiliser l'agenda

ù Lire et Šcrire des notes personnelles

ù Lire le message de commande pour l'entrŠe du code PIN, de mˆme que le
rŠsultat de commandes spŠcifiques tels que  *#06# pour l'affichage du
numŠro IMEI du tŠlŠphone, ou  *#0000# pour afficher le numŠro de la version
logicielle

ù Utiliser le logiciel de navigation GPS Wayfinder

ù Utiliser le convertisseur, l'horloge et le rŠveil, ainsi que d'autres
outils

En outre, les utilisateurs de la version Premium de Nuance Accessibility
Suite peuvent ajouter au logiciel la prononciation de mots non usuels ainsi
que des Štiquettes vocales aux ic“nes dans les applications tierces.

La suite Nuance Accessibility pour sŠrie 60 utilise la synth‚se vocale
Eloquence d'ETI,   l'instar d'autres lecteurs d'Šcran, vous serez donc
familiarisŠs avec cette voix. De plus, le logiciel est simple   utiliser,
ainsi vous n'aurez pas   mŠmoriser trop de commandes pour le lecteur
d'Šcran ou l'agrandisseur, et pourrez tirer rapidement le meilleur parti de
votre tŠlŠphone.

1.3 Terminologie et conventions utilisŠes dans ce manuel

Les termes suivants seront utilisŠs dans ce manuel :

ù  Liste des contacts : Le rŠpertoire de votre tŠlŠphone. Dans ce
rŠpertoire, vous entrez les noms et numŠros de tŠlŠphones de vos
correspondants.

ù  SŠlectionnŠ : Terme utilisŠ par la suite Nuance AccessibilitŠ pour
dŠsigner l'ŠlŠment de l'Šcran actuellement sŠlectionnŠ

ù Joystick : Le bouton   cinq positions qui permet de naviguer et de
sŠlectionner les ŠlŠments des menus. Pour naviguer, dŠplacez le joystick
vers le haut, le bas, la gauche ou la droite ; pour sŠlectionner, appuyez
au centre du joystick ; sur certains tŠlŠphones, le joystick est appelŠ ®
touche de navigation ¯.

ù  [Long <nom de la touche > ] : Une abrŠviation pour indiquer un appui
long sur une touche ; un appui long consiste   appuyer et   maintenir la
touche enfoncŠe pendant au moins une seconde avant de la relƒcher.

ù  touches de fonction : Touches situŠes sous l'afficheur, dont la fonction
varie, selon ce que l'afficheur indique, par exemple :  menu, option,
sŠlection, annulation. Les tŠlŠphones SŠrie 60 disposent de deux touches de
fonction, l'une   gauche et l'autre   droite.

Notez les conventions de mise en page suivantes :

ù Les crochets dŠsignent les touches du clavier. Par exemple,  [*] dŠsigne
la touche Etoile du clavier. Pour les touches de fonction, il est indiquŠ
le nom de la touche, suivi du terme affichŠ sur l'Šcran, entre parenth‚ses,
comme dans l'exemple suivant :

Pour ouvrir le menu, appuyez sur  [Fonction 1] ( Options).

ù Le nom des touches ainsi que les ŠlŠments de menus sont Šcrits en gras,
comme dans les exemples suivants :

q Pour envoyer un message, ouvrez le menu principal et choisissez  Message.

q Pour changer de mode, appuyez rapidement sur la touche  [Mise sous
tension]

q Pour fermer la fenˆtre, appuyez sur  [Fonction 1] ( OK).

ù Une suite de deux touches sŠparŠes par une virgule ( [Touche], [touche])
signifie que vous devez appuyer sur la premi‚re touche, la relƒcher puis
appuyer sur la seconde. ceci est frŠquent avec la touche  [TALKS], comme
dans l'exemple suivant :

Pour rŠentendre la phrase, appuyez sur  [TALKS], [#].

Note du traducteur : Dans la traduction en fran‡ais du manuel, les noms des
touches ont ŠtŠ traduits pour permettre aux utilisateurs de mieux en
comprendre le sens ; cependant, afin de pouvoir les repŠrer sur les
tŠlŠphones o£ leur nom en anglais est imprimŠ, celui-ci a ŠtŠ conservŠ dans
le tableau 1 qui dŠcrit les fonctions de chacune des touches.

Chapitre suivant

