Chapitre précédent

# 1 Introduction

## 1.1 Qu’est-ce que la Série 60?

Les téléphones mobiles d’aujourd’hui permettent d’accomplir bien plus d’opérations que l’envoi et la réception d’appels et de SMS. Ils disposent pratiquement tous d’un agenda, d’un calendrier, d’une liste « À faire », d’un client mail, d’un navigateur Web, et de bien d’autres fonctions telles qu’un appareil-photo, un récepteur radio ou un lecteur MP3.

nokia a développé la série 60 pour proposer un environnement de travail complet aux utilisateurs exigeants, et la met à disposition sous licence aux autres concepteurs de téléphones mobiles, leur évitant ainsi de « réinventer la roue », et leur permettant de se concentrer sur le développement du design et d’autres applications, spécifiques à leurs modèles.

Le nom d’un modèle de téléphone ne permet pas de savoir s’il et basé sur la plate-forme « série 60 » ; par exemple, les Nokia 6XXX ne le sont pas nécessairement.

Une liste des téléphones existants et à venir, équipés du système Symbian, est disponible sur http://www.symbian.com/phones.

La plupart des téléphones nommés « série 60 » sont compatibles avec la suite Nuance Communications Série 60. Les autres versions de la suite Accessibility fonctionnent avec les Nokia Communicator.

Pour déterminer quelle version est compatible avec votre appareil, et savoir où l’acquérir, consultez la page Nuance à l’adresse http://www.nuance.com/talks.

## 1.2 Q u’est-ce que la suite Nuance Accessibility pour série 60 ?

La suite Nuance Accessibility pour téléphones compatibles série 60 se compose de deux modules : TALKS (un lecteur d’écran), et ZOOMS (un agrandisseur d’écran).

TALKS et ZOOMS permettent aux aveugles et aux malvoyants d’utiliser la plupart des fonctions de leur téléphone.

Grâce à la suite Nuance Accessibility associée à un téléphone série 60, vous pouvez :

· Lire les coordonnées de la personne qui vous appelle

· composer un numéro depuis la liste des Contacts

· ajouter des contacts ou les modifier dans le répertoire

· Lire et créer des SMS

· Accéder au service des messages multimédia (MMS) et en composer

· Lire et écrire des e-mails

· Utiliser les navigateurs Nokia pour accéder à Internet

· Modifier les paramètres du téléphone et le profil utilisateur

· Utiliser l’agenda

· Lire et écrire des notes personnelles

· Lire le message de commande pour l’entrée du code PIN, de même que le résultat de commandes spécifiques tels que *#06# pour l’affichage du numéro IMEI du téléphone, ou *#0000# pour afficher le numéro de la version logicielle

· Utiliser le logiciel de navigation GPS Wayfinder

· Utiliser le convertisseur, l’horloge et le réveil, ainsi que d’autres outils

En outre, les utilisateurs de la version Premium de Nuance Accessibility Suite peuvent ajouter au logiciel la prononciation de mots non usuels ainsi que des étiquettes vocales aux icônes dans les applications tierces.

La suite Nuance Accessibility pour série 60 utilise la synthèse vocale Eloquence d’ETI, à l’instar d’autres lecteurs d’écran, vous serez donc familiarisés avec cette voix. De plus, le logiciel est simple à utiliser, ainsi vous n’aurez pas à mémoriser trop de commandes pour le lecteur d’écran ou l’agrandisseur, et pourrez tirer rapidement le meilleur parti de votre téléphone.

## 1.3 Terminologie et conventions utilisées dans ce manuel

Les termes suivants seront utilisés dans ce manuel :

· Liste des contacts : Le répertoire de votre téléphone. Dans ce répertoire, vous entrez les noms et numéros de téléphones de vos correspondants.

· Sélectionné : Terme utilisé par la suite Nuance Accessibilité pour désigner l’élément de l’écran actuellement sélectionné

· Joystick : Le bouton à cinq positions qui permet de naviguer et de sélectionner les éléments des menus. Pour naviguer, déplacez le joystick vers le haut, le bas, la gauche ou la droite ; pour sélectionner, appuyez au centre du joystick ; sur certains téléphones, le joystick est appelé « touche de navigation ».

· [Long <nom de la touche > ] : Une abréviation pour indiquer un appui long sur une touche ; un appui long consiste à appuyer et à maintenir la touche enfoncée pendant au moins une seconde avant de la relâcher.

· touches de fonction : Touches situées sous l’afficheur, dont la fonction varie, selon ce que l’afficheur indique, par exemple : menu, option, sélection, annulation. Les téléphones Série 60 disposent de deux touches de fonction, l’une à gauche et l’autre à droite.

Notez les conventions de mise en page suivantes :

· Les crochets désignent les touches du clavier. Par exemple, [*] désigne la touche Étoile du clavier. Pour les touches de fonction, il est indiqué le nom de la touche, suivi du terme affiché sur l’écran, entre parenthèses, comme dans l’exemple suivant :

Pour ouvrir le menu, appuyez sur [Fonction 1] ( Options).

· Le nom des touches ainsi que les éléments de menus sont écrits en gras, comme dans les exemples suivants :

q Pour envoyer un message, ouvrez le menu principal et choisissez Message.

q Pour changer de mode, appuyez rapidement sur la touche [Mise sous tension]

q Pour fermer la fenêtre, appuyez sur [Fonction 1] ( OK).

· Une suite de deux touches séparées par une virgule ( [Touche], [touche]) signifie que vous devez appuyer sur la première touche, la relâcher puis appuyer sur la seconde. ceci est fréquent avec la touche [TALKS], comme dans l’exemple suivant :

Pour réentendre la phrase, appuyez sur [TALKS], [#].

Note du traducteur : Dans la traduction en français du manuel, les noms des touches ont été traduits pour permettre aux utilisateurs de mieux en comprendre le sens ; cependant, afin de pouvoir les repérer sur les téléphones où leur nom en anglais est imprimé, celui-ci a été conservé dans le tableau 1 qui décrit les fonctions de chacune des touches.

Chapitre suivant