Guide d'installation du pilote HIMS pour NVDA

senseEdgeDrivers.zip est l’archive contenant les fichiers à copier dans NVDA.

Extraire l'archive senseEdgeDrivers.zip ce qui donnera 4 fichiers : HanSoneConnect.dll, hims.py et himsnvda.t2t ainsi que le pilote Braille_Sense_USB_Driver.exe.

Si aucune installation du pilote pour le braille Sense ou Braille Edge n'a été réalisée sur cet ordinateur, installer le Braille_Sense_USB_Driver.exe.

Copier les fichiers : himsnvda.t2t et HanSoneConnect.dll dans le dossier :
C:\Programmes files\NVDA\brailleDisplayDrivers

Copier le fichier hims.py dans le dossier :
C:\Programmes files\NVDA\userConfig\brailleDisplayDrivers

Dans NVDA, choisir dans les paramètres braille le terminal : 
HIMS Braille Sense/Braille Edge Braille Display.

Sur le terminal braille, aller dans le mode terminal.

Quitter puis démarrer de nouveau NVDA.